**附件4：**

**主要机器参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100kg全自动洗脱机 | 1. 最小洗涤容量为70kg,最大洗涤容量为100kg。
2. 适用电源380V/3P/50HZ，安装功率7.5kw，加热功率≤60kw
3. 3）高脱转速≥600r/min、中脱≥280r/min。
4. 4）面板、内胆由不锈钢材料，超高防腐。
5. 5）采用优质品牌变频器驱动单电机，无级调速，电机顶置结构，安全可靠，运行稳定。
6. 6）采用优质品牌氟橡胶主轴密封结构，可抗高温及强酸碱工况，大溢流孔设计隔离泄露。
7. 7）配有安全门锁及控制联动装置。
8. 8）悬浮结构，超低震动，无需地基固定。
9. 9）外形尺寸（宽\*深\*高）≤1850\*2200\*2200mm。
 | 台 | 1 |
| 100kg自动烘干机 | 1）烘干容量100kg**。**2）适用电源380V/3P/50HZ，主电机功率≥2.0KW，风机电机功率≥1.0KW，电加热功率≤60KW，3）烘干时滚筒转速≤35r/min。4）电脑控制，操作简单，程序可设置，可控制温度、时间、正反转程序。5）不锈钢滚筒。6）传动系统采用两级窄V皮带传动，传递能力强，耐磨性能好，稳定性高，日常维护方便。7）转笼内高密度通风孔，采用大间距叶轮叶片风机，毛绒不易堵塞。8）有抽屉式毛绒收集器，清洁方便。9）大直径带玻璃装衣门，门口反超口设计，可避免布草刮伤。10）前置电源开关和蜂鸣器，加热器有温控保护。11）外形尺寸（宽\*深\*高）≤1600\*1850\*2400mm。 | 台 | 1 |
| 洗脱烘一体机25kg | 1）380V或220V/3P/50HZ。2）加热功率≤10KW。3）内筒、外壳均为不锈钢材质。4）容量为25KG。5）外形尺寸（宽\*深\*高）≤1200\*1200\*1700mm。 | 台 | 1 |
| 空压机 | 1. 适用电源 220V/50HZ
2. 工作压力 0.8Mpa
 | 台 | 1 |